 
AMELİYAT MASASI DİZ DESTEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1. Diz destek aksesuarının boyutları; boyu 30cm (±3), genişliği 20 cm (±3), bacak oturacak iç genişliği 7 cm (±3) ölçüsündeki cerrahi ameliyat masalarının üzerinde bulunan yan raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sökülebilir olmalıdır. Sabitleme kemeri ile birlikte verilmelidir.
2. Diz destek aksesuarının alt demir boyu 50 cm (±3), genişliği 16cm (±3) ve et kalınlığı 2cm (±3) olmalıdır.
3. Tüm cerrahi masalarla uyumlu olmalıdır veya kullanılacağı masa modeli ile tam uyum sağlamalıdır. 
4. Jinekolojik destek alt demiri paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş ve üzeri nikalej kaplı olmalıdır. 
5. Diz destek yüzeyleri sıvı geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir poliüretan özellikte olmalıdır. 
6. Kelepçe (klemp) paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş olmalıdır. 
7. Kullanıcı tarafından el ile sıkıştırılarak kilitlenebilir çark sistemli ayar mekanizmasına (klemp) sahip olmalıdır. (Birlikte verilmelidir.)
8. Hasta güvenliği için keskin kenar ve sivri uç içermemelidir. 
9. Kullanım sırasında sabit kalmalı ve hastanın pozisyonunu bozmayacak şekilde sağlam monte edilebilmelidir. 
10. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. 
11. ISO 13485 ve ISO9001 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 
12. Ürünün UTS kodu olmalı ve tekliflerde belirtilmelidir.  
13. Ürünün TSE ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 
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